**启东市城市水处理有限公司东元污水厂地磅项目**

**分散采购询价公告（二次）**

启东市城市水处理有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市城市水处理有限公司东元污水厂地磅采购项目（二次）进行分散采购询价。

材料清单采购表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | SCS-80t（3x15m）3节含秤体制作费 | 台 | 1 |  |
| 2 | 耀华 DS10P 仪表 | 台 | 1 |  |
| 3 | 高精度数字传感器 | 只 | 8 |  |
| 4 | 信号分配器 | 只 | 1 |  |
| 5 | 信号总线 | 米 | 30 |  |
| 6 | 混凝土引坡长5000mm/宽3100mm/高480mm（500\*500\*20基础钢板8块；200\*200\*10钢板4块） | 个 | 1 |  |
| 7 | 挡墙长1000mm/宽3100mm/高550mm | 个 | 1 |  |

**一、本项目的总价最高限价为人民币肆万捌仟肆佰元整（¥：48400元），投标总价超过最高限价的为无效报价。**

**二、供应商资格要求：**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、对于参加报价的供应商必须是在中华人民共和国境内正式注册的，具有有效的营业执照。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供地磅销售业绩。

4、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

5、本项目不接受联合体投标。

6、禁止情形：

拒绝以下投标人参与投标：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

**三、报价注意事项：**

1、投标人应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。根据招标人提供的表格填写报价，采取固定单价报价。

1）投标报价应是询价文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。投标人根据招标人提供的材料清单、招标文件的要求进行投标报价。

2）材料清单报价表中所有需要填报的单价，投标人均应填报，投标人任何少报、漏报、错报所产生的后果，均由投标人承担责任。

3）投标人在清单报价表中投报的单价，在合同有效期内不作调整。

4）投标报价应包括所有产品的制作、运输、保险、装卸、配件、税金、现场安装、调试、售后服务等所有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等。

5）招标人设定了项目投标最高限价，若投标人的投标报价高于或等于投标最高总限价的，则作无效标处理。

2、供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件2日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市城市水处理有限公司

采购联系人：顾部长

联系电话：051383630068

**3、报价文件构成**

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人授权委托书按照附件二格式填写）；

（3）法定代表人身份证复印件（加盖报价单位公章）；

（4）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（5）投标函及报价表，必须按提供的样表格式（附件三）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

（6）参与投标的供应商需提供2019年12月至投标截止日（以合同签订时间为准）承担过地磅销售采购项目的业绩。(需提供合同复印件加盖公章)；

（7）质保承诺书（按照附件四格式填写）；

（8）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按照附件五格式填写）

**注：（1）报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖单位公章（副本可为复印件），并在投标时提供上述所有证明材料的原件查验，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价**。

1. **如涉及报价人名称变更、资质证书到期换证等情况，须提供行政或行业主管部门出具的有效证明文件。**

**4、报价文件递交**

（1）报价文件请于2023年6月7日下午14时00分至14时30分前密封送至启东城投集团有限公司(启东市林洋路1099号)【108】开标室进行登记（只接收直接送达），逾时则不予受理。接收联系人：顾部长，联系电话：0513-83630068。

（2）开标时间及地点：2023年6月7日下午14:30，启东城投集团有限公司(启东市林洋路1099号)【108】开标室。

**三、商务部分要求：**

**1.质量要求：**所有投标产品必须是原厂生产的全新产品（包括零部件），完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准。

2.质保要求：经验收合格当天起，提供的所有货物提供壹年（含）以上的全免费上门质保维护(含配件及人工)及售后服务。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。

3.售后服务要求：在免费质保期内，产品在使用期间出现问题，成交供应商接到采购人发出故障通知后，必须立即响应；一般故障，在8小时内解决；重大故障，在8小时以内到达现场，在12小时内解决。如果成交供应商在收到采购人通知后24小时内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，风险和费用将由成交供应商承担。更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。更换后的产品质量保证期（缺陷责任期）自更换之日起重新计算，期限按投标时承诺的年限。

**4.工期要求：**30天，供货商应根据采购人通知要求的时间及时供货并安装调试完成，不得影响进度。若因供货商原因造成供货延误，由此造成的一切损失将由供货商负责，每推迟一天罚5000元，推迟3天的，招标人有权终止合同，没收全部履约保证金。

**5.服务地点：**启东市城市水处理有限公司东元污水厂

**6.履约保证金：**被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金（汇入采购单位指定的财政专户），履约保证金金额为签约合同价的10%，在供应商完成全部项目服务后一个月内由采购单位返还。

**7、约定事项**

⑴.货物必须按照采购人指定的地点送达，在现场经安装、调试完成后。由采购人组织相关部门与中标人共同对规格、数量进行验收工作；在验收后，由采购人与中标人共同签署规格和数量验收报告单。采购人有权委托相关权威质量技术监督检验部门对供货人送达的产品随机抽检。如因产品质量导致产品无法正常使用，由中标人无偿更换，直到合格为止。

⑵.货物到场，由招标人指派专人指挥，送至指定地点，一次性验收合格，并由现场人员签单为准（2人以上）现场计量，双方签字确认，按实计算，如质量要求2次以上达不到合格标准，将解除合同。

⑶.成交供应商以任何理由不提供采购项目服务满两次的，采购人有权将终止合同，履约保证金不予退还，并将其列为不诚信单位，不得参加城投集团一年内的招标项目。

**四、参数要求：**

|  |
| --- |
| 一、规格（最大称重80吨） |
|  3Ｍ×15Ｍ |
|  结构形式：平面式 |
| 二、数量：1套 |
| 三、系统技术参数 |
| 1 | 称台单位数 | 3节 |
| 2 | 最大称量 | 80吨 |
| 3 | 分度数 | 5000 |
| 4 | 分度值 | 10KG |
| 5 | 传感器容量 | 30吨传感器/8只 |
| 6 | 准确度等级 | OIML Ⅲ |
| 7 | 仪表工作环镜 | 温度：-20度—±65度 |
| 8 | 电源 | 220VAC （+10%，-15%）50HZ±2% |
| 四、称体（钢构） |
| 1、制作材料：面板10（±0.5）㎜中板 U型钢结构 |
| 2、油漆工艺：两次防锈红漆…两次面漆 |
| 3、称体单元数：3节 |
| 4、U型钢比槽钢在整体钢度、抗扭性能及台面的局部钢度增强50%。 |
| 5、U型钢高300㎝，每节秤台六道U型钢大梁，秤台两头承重板16㎜，传感器 |
|  承重板25㎜。 |
| 五、传感器型号：QS-30T,传感器数量：10只 |
| 技术参数名称 | 单位 | 技术指针 |
| 额定容量 | t | 30 |
| 额定输出 | Mv/v | 2±0.002 |
| 不重复性 | ％F﹒s | 0.02 | 0.03 |
| 滞后 | ％F﹒s | 0.02 | 0.03 |
| 非线性 | ％F﹒s | 0.02 | 0.03 |
| 零点输出 | ％F﹒s | 1 |
| 温度补偿范围 | ℃ | -65 |
| 使用温度系数 | ℃ | -90 |
| 输出温度系数 | ％F﹒s | ≦0.0020 |
| 零点温度系数 | ％F﹒s | ≦0.0020 |
| 输入阻抗 | Ω | 750±4 |
| 输出阻抗 | Ω | 700±1 |
| 推荐激励电压 | V | 6－15（DC/AC) |
| 最大激励电压 | V | 20（DC/AC) |
| 绝缘电阻 | MΩ | ≥5000 |
| 安全过载 | ％F﹒s | 150 |
| 权限超载 | ％F﹒s | 300 |
| 安全侧载 | ％F﹒s | 300 |
| 侧载仰制比 |  | 500:01:00 |
| 防护等级 |  | IP67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、仪表 |
| 1、数量：1只 |
|  3、主要功能 |
| （1）20个薄膜键盘操作； |
| （2）一个六位七段荧光显示毛、皮、净重； |
| （3）键盘和按钮皮重功能； |
| （4）简易量程和零点； |
| （5）可选2mv/V或3mv /V传感器输入； |
| （6）激励电压为+12.5VDC，可驱动8只限50欧姆或者说2只须50欧姆传感器； |
| （7）可显分度数量级600-5000； |
| （8）自动零位跟踪功能（AXM)；自动零位捕捉功能（AZC)； |
| （9）数字滤波； |
| （10）超载显示； |
| （11）时间、时期功能； |
| （12）JN口RS-232C,20MA电流环，RS-242可编程串行资料输出； |
| （13）JN口远距ASC命令字符输入，可控制打印、去皮和清零； |
| （14）累计功能：8位累计和，溢出指示； |
| （15）100个车号存储，500个称重记录存储； |
| （16）车号，皮重，掉电保护功能。 |

**五、合同的签订及注意事项：**

1.成交结果将在启东城市水处理有限公司网站（https://www.qdwaterenvironmentmanagement.com）上予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定第一成交候选人为成交供应商。成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起七日内与采购人签订合同。采购人确定成交供应商后将向成交供应商发出中标（成交）通知书。

2.签订合同：

**成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起7日内与采购人签订合同。**

3.成交供应商因自身原因**不能订立**采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时将其记入不良信誉，暂停其在本公司的投标资格。

4.成交供应商因自身原因**不能履行**采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时将其记入不良信誉，暂停其在本公司的投标资格。

**六、成交原则：符合采购需求且以有效报价中的总价最低报价者中标。（投标总价高于或等于最高限价的作无效标处理）。**

1、若总价最低者有相同时，通过抽签方式确定成交供应商。

2、当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人依法重新招标。

3、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价。

4、成交人不得用以任何方式转包或分包本项目。

5、本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定

**注：如收到的有效投标文件或经评审后有效投标文件如少于三份的开标继续进行。**

**七、付款方式：**在地磅安装调试验收合格后付至合同价的95%，余款在质保期（一年）满后一次性付清。

**附件一：报价承诺书**

**报 价 承 诺 书**

启东市城市水处理有限公司：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加启东市城市水处理有限公司东元污水厂地磅采购项目（二次）询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　 　　（加盖单位公章）

年 月 日

**附件二：**

**法定代表人授权委托书**

启东市城市水处理有限公司：

 系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址： 特授权 代表我单位全权办理针对启东市城市水处理有限公司东元污水厂地磅采购项目（二次）的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年 月 日

**附件三**：

**投标函**

启东市城市水处理有限公司：

 贵单位关于项目的询价公告及相关附件我单位已收悉，并对招标项目的现状及具体招标要求已充分了解并接受。

 我单位经过对项目现场现状的考察、充分市场调研后，特对启东市城市水处理有限公司东元污水厂地磅采购项目（二次）报价（含税）大写人民币 （小写人民币￥ 元），清单明细详见附件。

 **我单位承诺：将严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规及询价公告要求参与贵单位投标活动，若中标后将积极、善意履约合同，并接受城投公司供应商考核办法的约束，《询价公告》和《投标函》及相关文件将构成约束双方合同的一部分。**

报价单位(盖公章)：

 法定代表人签字（或盖章）：

 日 期：

**报 价 表**

启东市城市水处理有限公司东元污水厂地磅采购项目（二次）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | SCS-80t（3x15m）3节含秤体制作费 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 耀华 DS10P 仪表 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高精度数字传感器 | 只 | 8 |  |  |  |
| 4 | 信号分配器 | 只 | 1 |  |  |  |
| 5 | 信号总线 | 米 | 30 |  |  |  |
| 6 | 混凝土引坡长5000mm/宽3100mm/高480mm（500\*500\*20基础钢板8块；200\*200\*10钢板4块） | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 挡墙长1000mm/宽3100mm/高550mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 合计 | 人民币（含税）大写： 元整（小写： ） |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字或盖章：

**年 月 日**

**附件四：质保承诺书**

**质 保 承 诺 书**

启东市城市水处理有限公司：

（报价供应商全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参

加启东市城市水处理有限公司东元污水厂地磅采购项目（二次）询价的有关活动，并宣布同意如下：

 1.我方承诺对本项目所有货物提供全新正品，所有货物的质保期确保在 。同时我方确保做好售后服务。

2.在免费质保期内，产品在使用期间出现问题，采购人向我方发出故障通知后，我方立即响应；一般故障，我方在8小时内解决；重大故障，我方在8小时以内到达现场，在12小时内解决。如果我方在收到通知后24小时内没有弥补缺陷，你方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由我方承担。更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。更换后的产品质量保证期（缺陷责任期）自更换之日起重新计算，期限按投标时承诺的年限。

3.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　　职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位名称（加盖单位公章）：

 年 月 日

**附件五：**

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

 报价单位（公章）：

 授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_ \_

 日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日