**启东市吕四污水处理有限公司氧化沟氯离子在线仪表采购安装项目询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 主要参数 | 参考品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 氯离子在线仪表 | 量程：至少0~10000mg/L  电源：AC220V  输出电流：4-20mA  温度补偿：自动-10℃~130℃  防护等级：IP65  通讯协议：需支持MODBUS-RTU标准协定  304不锈钢仪表箱 与安装仪表配套 | 上海诺舟  上海坤亭  上海斯巴克 | 1台 |  |  | 含设备安装、现场控制柜、电缆铺设及信号传输至中控室。 |
| 合计（人民币） | | | 大写： 小写： | | | | |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

日期：