**启东市吕四污水处理有限公司氧化沟氯离子在线仪表采购安装项目询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 主要参数 | 参考品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 氯离子在线仪表 | 量程：至少0~10000mg/L电源：AC220V输出电流：4-20mA温度补偿：自动-10℃~130℃防护等级：IP65通讯协议：需支持MODBUS-RTU标准协定304不锈钢仪表箱 与安装仪表配套 | 上海诺舟上海坤亭上海斯巴克 | 1台 |  |  | 含设备安装、现场控制柜、电缆铺设及信号传输至中控室。 |
| 合计（人民币） | 大写： 小写： |

 报价单位（公章）：

 联系人：

 联系电话：

 日期：