城市水处理公司会议室投影仪及音响采购报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 要求 | 参考品牌 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 智能超清高亮投影仪（含吊架） | 1 | 台 | 显示技术：DLP或3LCD 物理分辨率：真1080P 最大兼容分辨率：3840\*2160DPI 支持3D功能 焦距类型：短焦 芯片：0.47DMD 亮度：≥1200CVIA流明、>2000ANSI流明 光源技术：LED灯 自动对焦、自动校正、梯形校正 音效：杜比+哈曼 噪音：<28db 支持防射眼支持幕布自适应 支持避障 内存容量：4G+64GB  | 极米、小米、坚果 |  |  |
| 2 | 120寸电动挂壁幕布 | 1 | 副 | 16:9 白玻纤材质 可配选红外遥控,卷动锁紧系统 | 红叶、小米、极米 |  |  |
| 3 | 音响 | 2 | 只 | 类型：10寸或12寸2路三单元低音反射悬挂式音箱 低音单元：锥形扩声管高音单元：锥形高音单元 频率响应：55Hz-20kHz(-10dB）额定输入功率：150W最大输入功率：450W灵敏度：90dB分频点：2.5kHz/15kHz标准阻抗：8ohm | 雅马哈、ITC、JBL |  |  |
| 4 | 话筒（一拖四） | 1 | 套 | 类型：无线三鹅颈话筒 动态范围：>100dB 频率响应：30-18 KHz 接收距离：>50-80米 接收灵敏度：<-105dBm 发射功率：<10mW 综合失真：<0.5% 带有自动搜索干净频道功能   | 雅马哈、ITC、BAYUN |  |  |
| 5 | 功放 | 1 | 台 | 频响： 20Hz-20KHz阻抗： 47k欧姆总谐波失真： ≤0.1%灵敏度：180MV功率范围（8Ω）：250W\*2信噪比： 90db | 雅马哈、ITC、英玛斯 |  |  |
| 备注：上述费用含安装及调试，要求售后服务不少于1年。 |  |  |
|  |  |

报价单位：

联系人：

联系电话：

时间：