**启东市滨海污水厂生化系统技术节能改造项目**

**询价公告**

启东市城市水处理有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市滨海污水厂生化系统技术节能改造项目进行询价采购(详细内容见采购需求一览表)。

1. **采购需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 浮筒搅拌器 | 2台 | 1、安装于缺氧池； 2、电机功率4KW，叶轮直径1800mm，转速42r/min；  3、机材质铸件，叶轮材质聚氨酯，静密封为O型密封圈材质为丁晴件(耐油耐腐蚀)，轴密封为机械密封碳化钨材质，机械密封橡胶件材质为氟橡胶；  4、潜水专用电缆(依据现场实际长度定制，约20米)，电机防护等级IP68，绝缘等级F级；  5、连接杆采100\*100\*4不锈钢304方管制作，含玻璃钢浮筒，304不锈钢连接杆。 | 南京南蓝  南京兰江  南京蓝深  南京如克 | 包含反吊膜检修口开孔修复 |
| 2 | 浮筒搅拌机及配套设施 | 2台 | 1、安装于厌氧区；  2、电机功率：2.2kw，叶轮直径：320mm，转速：740r/min；  3、主机材质304不锈钢，叶轮、导流罩材质304不锈钢 ，静密封为O型密封圈材质为丁晴件（耐油耐腐蚀），轴密封为机械密封碳化钨材质，机械密封橡胶件材质为氟橡胶；  4、潜水专用电缆（依据现场实际长度定制，约为20米），电机防护等级IP68，绝缘等级F级；  5、连接杆采用不锈钢304方管制作，含玻璃钢浮筒，304不锈钢连接杆；  6、控制柜：户外型304不锈钢材质，含设备安装运行所需元器件，预留远程控制接口；  7、附件：固定绳索。 | 吕四污水厂 |
| 3 | 电磁流量计 | 1台 | 1. 安装于内回流管道DN600； 2、橡胶内衬、316L电极、10米电缆；   3、通讯：4-20ma、MODBUS通讯。 | 上海肯特、福州普贝斯、重庆川仪 |  |
| 4 | 空气悬浮离心鼓风机 | 2套 | 1、安装于风机房内； 2、流量2000m³/h; 3、压力50kpa； 4、电机额定功率N≥35KW。 | FID Blower（浮利德）、JSTURBO（江苏拓博）、TopBlower（托普迈斯）、精效悬浮（苏州）、山东章鼓 | 包含单向阀、波纹管、手动蝶阀、螺丝，垫片，法兰、备用空气过滤器5套 |
| 备注1.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。  2.项目中的推荐品牌，只是推荐所采购产品(设备)的档次。投标人如拟投产品不在推荐品牌之列的，投标品牌的技术参数不得低于推荐的品牌，同时投标人应当在 **2024年 12 月 9 日17 时**前向采购人提供货物和技术资料、相关证明材料及相关单位的成功使用案例，采购人将组织进行评审，当三分之二及以上评委认定，所投品牌档次等于或高于推荐品牌档次的，将以更正公告的形式在相关网站予以公布(启东市城市水处理有限公司网站)，所投品牌档次低于推荐品牌档次的，则不予受理。报价文件中投标品牌为非推荐品牌且未在规定时间内经采购人评审通过以更正公告形式发布的，将被视作无效投标。 | | | | | |

**二、投标供应商资格**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商必须具有有效的营业执照。

（2）本项目不接受任何形式的联合体投标。

**三、商务部分要求：**

**1.采购内容：**滨海污水厂曝气风机及缺氧池推流器等设备老旧，老设备能耗较高、维修成本高，且运行不稳定，为保证生产正常稳定运行，故需对老旧设备进行更换。具体详见采购清单。

**2.供货周期：**签订合同后60日历天内完成供货及安装。

**3.交货地点：**采购人指定地点。

**4.质量要求：**供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的合格产品。

**5.质保期：**自验收合格之日起计算二年。

**6.售后服务要求：**在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标供应商无条件给予全套更新或退货。在质保期内，投标供应商在接到用户单位电话通知后，须8小时之内上门服务并负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在5个工作日内负责维修完毕并送至用户单位处。投标供应商超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次扣款2000元。

**7.投标保证金：**本项目免收投标保证金。

**8.履约保证金：**

（1）本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（提交方式：数字人民币或银行汇票或银行转账或保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。 （2）履约保证金在整个服务期满后，经确认无质量、信誉等问题并办理正常交接后30日内予以退还。 （3）发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还： a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，金额不予退还；同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

**9.约定事项：**

（1）验收：在货到现场后，甲方将随机取样自检或送检，若检测不合格，则该产品全部退货，乙方应在甲方规定的时间内重新交货，逾期未能交货或验收仍不合格，甲方将终止合同，没收履约保证金，并要求乙方承担合同总价款的30%作为违约金。

（2）乙方应严格按照相关法律、法规采取安全措施、组织安装工作，由于乙方自身原因导致安全事故，由此发生的一切经济损失及责任均由乙方承担。情节严重的，甲方有权终止合同，并由乙方承担由此给甲方造成的损失。

**四、报价说明：**

**1.本次项目最高限价为人民币：48万元。报价超过最高限价的为无效报价。**

2.投标供应商应按照询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。本项目采用固定单价报价方式，单价包括投标供应商从事完成本项目所需的一切费用，包括但不限于全部设备、材料及随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、老旧设备拆除费、保险费、安装费、维修费、设备投运、质保费、成品保护费、人工工资、税费利润、检测费用、投标费用、办公、财务、通讯等一切费用。请各投标供应商在报价时充分考虑各种因素。无论本文件是否以文字形式规定，投标供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、安装、服务、材料检测等各种未预见费用，采购人不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货期间提出任何增加费用的要求，不得降低产品及供货质量。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市城市水处理有限公司

采购联系人：

联系电话：0513-83630068

代理机构：江苏方桂圆工程项目管理有限公司

联系人：顾张瑜

联系电话：0513-83352336

五、报价文件构成

（1）投标供应商有效的营业执照复印件；

（2）法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件（如有，非法定代表人参加投标时提交，附件一）；

（3）法定代表人身份证复印件（无论法定代表人是否参加都必须提供）；

（4）报价承诺书（附件二）；

（5）报价表（附件三）；

（6）质保承诺书(附件四)；

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明（附件五）。

**有其他情况需要说明的，可附页说明。**

**报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料（复印件加盖投标供应商公章），否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价文件。**

**六、开标时间及地点：**

**纸质响应文件请于2024年 12 月 11 日 08:30-9:00密封送至启东城投集团有限公司(启东市汇龙镇金沙江路672号)二楼开标室并登记（只接受直接送达），逾时则不予受理。**

**开标时间：2024 年 12 月 11 日上午 9 点 00分。**

**七、合同的签订及注意事项：**

1.成交结果将在启东市城市水处理有限公司网站予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定第一成交候选人为成交供应商。

2.签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照询价文件确定的事项与采购人签订采购合同。

（3）成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，采购人将取消其成交资格。

（4）成交供应商因自身原因不能履行采购合同的，采购人将取消其成交资格，履约保证金不予退还。

（5）在合同签订及履行过程中，若采购人对货物的需求增加或减少的，则结算时数量按实际交货数量计算，综合单价固定不变。

九、成交原则：符合采购需求且总价最低者成交，如报价相同时，则抽签决定。

当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照询价文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人依法重新招标。

**十、付款方式：**

货到现场经验收调试合格试运行六个月后付至合同价的80%，余款在货物质保期满（二年）后一个月内无质量问题后一次性付清。

乙方应于每次付款前提供正式的发票，逾期提供发票的，甲方付款期限相应顺延。

启东市城市水处理有限公司

2024年 12 月 5 日

**附件一：法定代表人授权委托书**

**法定代表人授权委托书**

启东市城市水处理有限公司：

（单位名称）系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址： 特授权代表我公司全权办理针对**启东市滨海污水厂生化系统技术节能改造项目**的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）年 月 日

**附件二：报价承诺书**

**报价承诺书**

启东市城市水处理有限公司：

（投标供应商全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加**启东市滨海污水厂生化系统技术节能改造项目**询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标供应商代表姓名： 职务： 投标供应商代表手机：

投标供应商名称：（加盖公章）

年 月 日

**附件三：**

**启东市滨海污水厂生化系统技术节能改造项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 | 所投品牌 | 备注 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 浮筒搅拌器 | 2台 | 1、安装于缺氧池； 2、电机功率4KW，叶轮直径1800mm，转速42r/min；  3、机材质铸件，叶轮材质聚氨酯，静密封为O型密封圈材质为丁晴件(耐油耐腐蚀)，轴密封为机械密封碳化钨材质，机械密封橡胶件材质为氟橡胶；  4、潜水专用电缆(依据现场实际长度定制，约20米)，电机防护等级IP68，绝缘等级F级；  5、连接杆采100\*100\*4不锈钢304方管制作，含玻璃钢浮筒，304不锈钢连接杆。 |  | 包含反吊膜检修口开孔修复 |  |  |
| 2 | 浮筒搅拌机及配套设施 | 2台 | 1、安装于厌氧区；  2、电机功率：2.2kw，叶轮直径：320mm，转速：740r/min；  3、主机材质304不锈钢，叶轮、导流罩材质304不锈钢 ，静密封为O型密封圈材质为丁晴件（耐油耐腐蚀），轴密封为机械密封碳化钨材质，机械密封橡胶件材质为氟橡胶；  4、潜水专用电缆（依据现场实际长度定制，约为20米），电机防护等级IP68，绝缘等级F级；  5、连接杆采用不锈钢304方管制作，含玻璃钢浮筒，304不锈钢连接杆；  6、控制柜：户外型304不锈钢材质，含设备安装运行所需元器件，预留远程控制接口；  7、附件：固定绳索。 | 吕四污水厂 |  |  |
| 3 | 电磁流量计 | 1台 | 1. 安装于内回流管道DN600； 2、橡胶内衬、316L电极、10米电缆；   3、通讯：4-20ma、MODBUS通讯。 |  |  |  |  |
| 4 | 空气悬浮离心鼓风机 | 2套 | 1、安装于风机房内； 2、流量2000m³/h; 3、压力50kpa； 4、电机额定功率N≥35KW。 |  | 包含单向阀、波纹管、手动蝶阀、螺丝，垫片，法兰、备用空气过滤器5套 |  |  |
| 合计：大写： （小写： ） | | | | | | | |

投标供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

**附件四：质保承诺书**

**质保承诺书**

启东市城市水处理有限公司：

（投标供应商全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加**启东市滨海污水厂生化系统技术节能改造项目**询价的有关活动，并宣布同意如下：

1、我方承诺对本项目提供的所有货物的质保期在 年（含)以上（全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购需求、符合国家质量检测标准的合格产品。

2、你方有权对我方提供的货物进行市场监管和送样检测，如出现假冒伪劣产品，停止供货，对已供货物我方将无条件给予全套更新或退货，一切经济损失由我方自负。

3、在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方无条件给予全套更新或退货。在质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，8小时之内上门服务并负责修复。如需更换货物或送修，在12小时内提供备用货物，并在5个工作日内负责维修完毕并送至你方指定位置。我方超时或未在规定的时间内及时处理故障，每次扣款2000元。

4、在交货时我方将提供产品的合格证和产品说明书。

5、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

投标供应商代表（签字或盖章）：

职务：

日期： 年 月 日

**附件五：**

**参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江 苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失 信行为记录名单。

投标供应商名称（加盖公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日