**启东市城市水处理公司王鲍镇、合作镇、南阳镇水处理厂紫外消毒设备维修项目市场询价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单价  （元） | 总价  （元） | 备注 |
| 1 | 紫外线灯管、 套管及整流器 | 紫外消毒灯管共24根， 功率为320W，环境温度12~35℃ ，寿命 12000h，灯管长度为1570.5±2 mm； 石英套管壁厚1.5mm，外径为28mm；镇流器功率因数为98%。 |  |  | 备注：1、以上报价含运输费、税金、人工费、安装费、调试费等一切费用。  2、设备正常运行后，对出水水样检测，出水水质粪大肠满足GB18918-2002一级A标准。 |
| 2 | 电路元器件更换 | 电路元器件包括：接触器18个；继电器21个，PLC模块6个。  元器件推荐品牌：施耐德、ABB、西门子。 |  |  |
| 3 | 上位机程序 | 可显示设备运行状态，满足与PLC系统数据传输。 |  |  |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | |

报价单位（盖公章）：

联系人：

联系电话：

时间：