**启东市城市水处理公司三期外管网及高效沉淀池水质预警系统采购安装**

**项目市场询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 说明 |
| 1 | 防水型多参数测控终端（Probest PLM-800） | 1 | 套 |  |  | 具有防爆、防水，耐高湿热、高腐蚀环境；支架需采用304不锈钢材质。 |
| 2 | Ph传感器（含安装支架） | 1 | 套 |  |  | 量程：0-14，温度：-15-100℃；标配电缆长度：10米；支架需采用304不锈钢材质，长度至少6米。 |
| 3 | 水质监测平台 | 2 | 年 |  |  | 含网页版及手机APP(限安卓、鸿蒙)，平台布置在厂家服务器上；平台功能：实时数据、历史数据、数据图表分析、短信预警等。 |
| 4 | 防水型电池盒 （含安装支架） | 1 | 套 |  |  | 标称容量：30AH；标称电压：12.8V，充电限压：14.6V；充电电流3A；类型：锂电池；标配充电器；支架需采用304不锈钢材质；防护等级：IP68。 |
| 5 | 预安装支架 | 1 | 套 |  |  | 后期拓展点位预装支架，支架需采用304不锈钢材质；每套包含测控终端支架、传感器支架、防水型电池盒支架各1个。 |
| 6 | 在线浊度（Probest PSS-800） | 2 | 台 |  |  | 具有远传及自清洗功能 |
| 7 | 配套安装支架 | 2 | 套 |  |  | 池壁探头显示器控制箱，材质：304不锈钢 室外型 |
| 8 | 数据远传及报警（万维盈创） | 1 | 项 |  |  | 仪表需通过数采仪将数据实时上传至我公司数据平台，最终实现数据报警 |
| 9 | 安装调试费 | 1 | 项 |  |  | 含人工、设备接电所需全部耗材、仪器调试、传输流量 |
| 合计（含税） | 人民币大写： 小写： |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：