**启东市城市水处理公司王鲍、合作、海复、南阳、东海乡镇污水厂区亮化项目市场询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **厂区** | **区域** | 规格/类型 | **参数** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 | 王鲍污水处理厂 | 污水池 | 户外LED投射灯 | 200W | 4 |  |  | 防水IP65或以上，户外型 |
| 门房 | 户外LED投射灯 | 200W | 1 |  |  | 防水IP65或以上，户外型 |
| 值班室 | 户外LED投射灯 | 200W | 1 |  |  | 护眼 |
| 值班室 | 室内LED照明灯 | 50W | 2 |  |  | 护眼 |
| 高效混凝沉淀池 | 户外LED投射灯 | 200W | 2 |  |  | 防水IP65或以上，户外型 |
| 配电房 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 防爆 |
| 在线监控房 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 护眼 |
| 污泥脱水房 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 防潮 |
| 开关 | 单联单控 | / | 9 |  |  |  |
| 线缆 | rvv电线 | RVV2\*×0.75 | 150 |  |  |  |
| 2 | 合作污水处理厂 | 污泥脱水房 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 防潮 |
| 值班室 | 户外LED投射灯 | 200W | 1 |  |  | 防水IP65或以上，户外型 |
| 值班室 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 护眼 |
| 门房 | 户外LED投射灯 | 200W | 2 |  |  | 防水IP65或以上，户外型 |
| 在线监控房 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 护眼 |
| 进水仪表间 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 护眼 |
| 风机房 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 防潮 |
| 配电房 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 防爆 |
| 加药房 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 防潮 |
| 主配电室 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 防爆 |
| 开关 | 单联单控 | / | 11 |  |  |  |
| 线缆 | rvv电线 | RVV2\*×0.75 | 115 |  |  |  |
| 3 | 海复污水处理厂 | 污水池 | 户外LED投射灯 | 200W | 6 |  |  | 防水IP65或以上，带立柱。立柱参数：材质为碳钢防腐，安装高度2米（现场根据实际情况有所调整）。 |
| 门房 | 户外LED投射灯 | 200W | 2 |  |  | 防水IP65或以上，户外型 |
| 值班室 | 户外LED投射灯 | 200W | 2 |  |  | 防水IP65或以上，户外型 |
| 值班室 | 室内LED照明灯 | 50W | 2 |  |  | 护眼 |
| 高效混凝沉淀池 | 户外LED投射灯 | 200W | 2 |  |  | 防水IP65或以上，户外型 |
| 配电房 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 防爆 |
| 在线监控房 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 护眼 |
| 污泥脱水房 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 防潮 |
| 加药房 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 防潮 |
| 开关 | 单联单控 | / | 19 |  |  |  |
| 线缆 | rvv电线 | RVV2\*×0.75 | 210 |  |  |  |
| 4 | 南阳污水处理厂 | 污泥脱水房 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 防潮 |
| 污水池 | 户外LED投射灯 | 200W | 4 |  |  | 防水IP65或以上，户外型 |
| 二沉池 | 户外LED投射灯 | 200W | 1 |  |  | 防水IP65或以上，户外型 |
| 值班室 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 护眼 |
| 门房 | 户外LED投射灯 | 200W | 2 |  |  | 防水IP65或以上，户外型 |
| 在线监控房 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 护眼 |
| 进水仪表间 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 防潮 |
| 风机房 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 防潮 |
| 配电房 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 防爆 |
| 加药房 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 防潮 |
| 高效沉淀池 | 户外LED投射灯 | 200W | 2 |  |  | 防水IP65或以上，户外型 |
| 开关 | 单联单控 | / | 16 |  |  |  |
| 线缆 | rvv电线 | RVV2\*×0.75 | 180 |  |  |  |
| 5 | 东海污水处理厂 | 污水池 | 户外LED投射灯 | 200W | 4 |  |  | 防水IP65或以上，户外型 |
| 高效沉淀池 | 户外LED投射灯 | 200W | 1 |  |  | 防水IP65或以上，户外型 |
| 值班室 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 护眼 |
| 污泥脱水房 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 防潮 |
| 门房 | 户外LED投射灯 | 200W | 1 |  |  | 防水IP65或以上，户外型 |
| 风机房 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 防潮 |
| 配电房 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 防爆 |
| 加药房 | 室内LED照明灯 | 50W | 1 |  |  | 防潮 |
| 在线监控房 | 吸顶灯 | 50W | 2 |  |  | 防潮 |
| 开关 | 单联单控 | / | 12 |  |  |  |
| 线缆 | rvv电线 | RVV2\*×0.75 | 135 |  |  |  |
| 备注 | 1、以上费用包括(但不限于)全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、 检验、包装、运输保险费、安装、调试、地面开槽、登高费、运行、技术服务支持、保修期内维保服务配合费、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供方认为需要的其他费用等。2、线缆安装时需包含套管。3、灯具参照品牌：雷士照明 、欧普照明 、阳光照明；开关参照品牌：公牛、施耐德、德力西；电缆参照品牌：远东电缆、上上电缆、熊猫电缆。 | | | | | | | |
| 合计（含税） | | | 人民币大写： 小写： | | | | | |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：