**启东市城市水处理有限公司南阳镇水处理厂出水总管改造工程报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 管道部分 | | | | | | |
| 1 | 钢管 | 1、材质及规格：螺旋缝埋弧焊接钢管 D325\*8 2、防腐要求：钢管及管件内外壁已按照施工要求采用喷砂处理至ISO8501-1:2007中Sa2.5级,防腐材料采用环氧煤沥青漆;外防腐:4遍环氧煤沥青加2遍玻璃纤维布;内防腐:环氧煤沥青漆两底两面,涂层干膜厚度≥450μm。 | m | 33 |  |  |
| 2 | 钢管管件制作、安装 | 1、材质及规格：钢制弯头 DN300\*90° 壁厚为8mm | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 钢管管件制作、安装 | 1、材质及规格：钢制弯头 DN300\*45° 壁厚为8mm | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 钢管管件制作、安装 | 1、材质及规格：钢制大小头 DN300\*200 壁厚为8mm | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 新旧管连接 |  | 处 | 1 |  |  |
| 土方工程 | | | | | | |
| 6 | 混凝土支墩 | 1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土支墩尺寸：长\*宽\*高：0.4m\*0.2m\*0.75m | 处 | 3 |  |  |
| 7 | 垫层 |  | m3 | 2.97 |  |  |
| 8 | 履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3 |  | 台班 | 1 |  |  |
| 9 | 场地整理及围墙处开洞修补 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：4M内 3、备注：围墙内人工挖土 | m3 | 6.3 |  |  |
| 11 | 回填方 | 1、填方材料品种：素土回填 2、备注：围墙内人工回填 | m3 | 5.4 |  |  |
| 12 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | |

**注：1、投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上企业资质，拟派项目负责人须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师。  
2、本项目价格为项目包干总价，包含但不限于人工费、安全文明施工费、规费、税费等一切费用。如对工程量清单有疑问的，在投标过程中提出。**

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：