启东市城市水处理有限公司启隆水处理厂出水仪表间数采仪采购项目报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ****序号**** | ****货物名称**** | ****数量**** | ****单价（元）**** | ****总价（元）**** | ****备注**** |
| 1 | 出水数采仪 | 1台 |  |  | 供货商需安装、调试数采仪，保证数据采集的精度符合环保要求，数据传输符合协议可连接至环保局。 |
| 合计（含税） | 人民币大写： 小写： |

**技术参数：**

串口数量：≥5路RS232，≥4路RS485

USB接口：1个USB HOST，数据导出。

TF卡接口：支持8G/16G/32G TF卡，扩展备用

液晶屏：≥7寸，真彩TFT液晶屏。

无线通讯：网络制式是4G全网通，支持五中心传输，支持环保专网通讯。

采集精度：≤0.1%

电源：220VAC±15％ 50HZ±5％

存储容量：至少存储14400条记录，支持断电后所存数据不丢失。

三防设计：防水、防尘、防破坏。

通讯协议：HJ212-2017污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准。

技术标准：HJ477-2009污染源在线自动监控（监测）数据采集仪技术要求。

安装环境：相对湿度20％～90％；环境温度－10℃～＋60℃；天线外置，全天候，自带吸盘

资质认证：具有环保产品认证证书；具备第三方检测机构出具的电磁兼容性检测报告。

报价单位（盖公章）：

联系人：

联系电话：

时间：