**启东市城市水处理有限公司一二期加药间改造项目**

**市场询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 大自然加药桶 | 容量：20吨 厚≥12mm | 个 | 1 |  |  | 配磁翻板液位计，顶部开孔进药，底部放空及出药，配放空阀门，户外放置底部需塑料托盘垫高，出口安装过滤器及前后检修阀门。 |
| 2 | 加药管 | DN50 化工管 （10kg） | 米 | 180 |  |  | 三期加药间至二期加药间，包含管路中所需的所有弯头、直接、过滤器等，管路浅埋，过路部分需破路套管，地面部分包保温棉。 |
| 3 | 加药管 | DN20 化工管（10kg） | 米 | 1000 |  |  | 一、二期南北氧化沟，每沟2路（pac、乙酸钠），共8路，包含管路中所需的所有弯头、直接、过滤器等，管路浅埋，过路部分需破路套管，地面部分包保温棉，中间阀门连接可实现管路切换。 |
| 4 | 加药装置及配套控制箱 | 管路尺寸DN20 化工管（10kg）  支架及控制箱材质：304不锈钢 厚度2mm | 套 | 4 |  |  | 一、二期各1套乙酸钠与PAC，每套安装加药泵3台（2用1备，利旧），配压力表、缓冲阻尼器、止回阀、过滤器等。 |
| 5 | 环氧地坪 | 绿色 | 平/层 | 30 |  |  | 刷涂三层，表面光亮 |
| 6 | 轴流风机 | / | 个 | 1 |  |  | 原位安装 |
| 7 | LED灯 | ＞100w | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 砖砌围堰 | 高度40cm，总长50米 | 间 | 1 |  |  | 表面刷涂环氧地坪，底部预留放空管及阀门，铺设至就近污水井 |
| 9 | 表面防腐 | 铲除原有涂料并重新涂刷，白色 | 间 | 1 |  |  | 彩钢房框架 |
| 10 | 设备拆装 | / | 项 | 1 |  |  | 原有设备拆除放置于指定位置 |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | | |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：