[bookmark: _GoBack]启东市城市水处理有限公司东元分公司围堰砌筑、危废仓库修缮、池壁墙皮脱落修补项目报价表
	序号
	项目
	规格参数
	备注
	单价（元）
	总价（元）

	1
	围堰
砌筑
	碳源：长4.3m宽6.1m高0.8m
	①围堰规格尺寸均为预估尺寸，施工单位应结合现场储罐、管路、墙面布置进行实际围堰砌筑；
②三处围堰均需砌筑上下台阶，台阶宽度不少于0.8m；
③围堰均需配备放空管及阀门，并就近接入污水井；
④围堰全部需进行防腐处理。
	
	





	
	
	铁盐：长3.8m宽5m高0.8m
	
	
	

	
	
	PAC：长4.6m宽5.4m高0.8m
	
	
	

	2
	危废仓库整改
	房间尺寸4.4m*3.4m
（15平方米）
	对危废仓库现有瓷砖地面进行破碎、清除，后进行地面找平，同步对房间内围堰起皮部分环氧地坪漆进行铲除，最后全部涂刷环氧地坪漆。
	
	

	3
	池壁墙皮脱落
	约300㎡
	面积为预估，请结合现场实际情况，对起皮部分进行铲除，后重新进行粉刷。
	
	

	合计（含税）
	人民币大写：                       小写：



1、上述项目多数规格参数均为预估，建议投标单位进行现场踏勘。
2、上述项目所产生的建筑垃圾在项目完成前均需妥善处理，项目验收前保证施工范围内干净整洁。
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