启东市吕四污水处理有限公司氧化沟不锈钢吊臂采购安装项目报价表

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	不锈钢吊臂
	吊臂高为1.5m，材质为304不锈钢，支架壁厚为3mm；

起吊装置为自锁绞盘，材质为304不锈钢；

不锈钢绳长度为8米，载重为250公斤。
	2套
	
	
	

	2
	辅材
	
	1批
	
	
	辅材包含不锈钢膨胀螺栓等必要的固定材料

	3
	安装、运输
	
	1批
	
	
	

	合计（含税）
	人民币大写：                   小写：


报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：

