启东市城市水处理有限公司耐腐蚀卸药泵、加药计量泵、真空抽吸泵、潜污泵等采购项目市场询价公告
启东市城市水处理有限公司耐腐蚀卸药泵、加药计量泵、真空抽吸泵、潜污泵等采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。
1、 采购内容
	序号
	名称
	型号技术规格
	功率
	单位
	数量
	备注

	1
	380V耐腐蚀卸药泵
（氟塑料离心泵）
	型号：SZ65-50-125SF46
流量：25m³/h
扬程：20m
转速：2900r/min
进口口径：DN65，出口口径：DN50
叶轮直径：125mm
过流部位材质：SF46           泵头材质为PVDF               防护等级IP55以上       
	4KW
	台
	2
	

	2
	加药隔膜计量泵
	型号:GM0240PQ4MNN
电压：380V                   流量：1-50L/h
扬程：10-30m     
隔膜寿命不低于8000小时
泵头材质：PVC
联接方式：插管
	0.37KW
	台
	9
	

	
	
	型号:GM0400PQ4MNN
电压：380V                   流量：1-50L/h
扬程：10-30m     
隔膜寿命不低于8000小时
泵头材质：PVC
联接方式：插管
	
	台
	1
	

	3
	旋片真空抽吸泵
	XD-020型
电压：380V
抽气速度：20m³/h
极限真空：2×10²pa
	0.75KW
	台
	4
	

	4
	潜污泵
	浮球式两相潜污泵
电压：220V
口径：DN50
流量:≥15m³/h
扬程：≥15m
防护等级：IP×8
	1.1KW
	台
	45
	每台泵配套高压防爆防冻水带30米及相应水带接扣，
水带口径为DN50，材质为高强度涤纶纱与优质PVC全塑合成材质

	
	
	三相切割潜污泵
电压：380V
口径：DN65
流量：≥43m³/h
扬程：≥20m
电机防护等级：IP×8
	3KW
	台
	5
	每台泵配套高压防爆防冻水带30米及相应水带接扣，
水带口径为DN65，材质为高强度涤纶纱与优质PVC全塑合成材质



二、报价供应商的要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；
2.报价供应商需具有行政管理部门颁发的营业执照。
三、约定事项
1.参与报价的供应商需将报价文件于 2026年8月4日 17:00 前，送或快递（以签收时间为准）至启东市城市水处理有限公司预算采购部或发扫描件至邮箱yscgb2022@163.com，联系人：陈磊磊、沈峥嵘，联系电话：18862811823、051383630068。
2.上述采购需求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。
3.报价费用说明：此报价包含的一切费用包括（但不限于）全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、管道凿墙槽费、配合费、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供方认为需要的其他费用等。询价文件中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，一次包定,结算时不再另行追加。
4.报价供应商的报价文件须提供：有效的营业执照复印件、市场询价表均加盖单位公章。
5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市城市水处理有限公司                                   
       2026年7月30日
1

附件
启东市城市水处理有限公司耐腐蚀卸药泵、加药计量泵、真空抽吸泵、潜污泵等采购项目市场询价表
	序号
	名称
	型号技术规格
	功率
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	380V耐腐蚀卸药泵
（氟塑料离心泵）
	型号：SZ65-50-125SF46
流量：25m³/h
扬程：20m
转速：2900r/min
进口口径：DN65，出口口径：DN50
叶轮直径：125mm
过流部位材质：SF46           泵头材质为PVDF               防护等级IP55以上       
	4KW
	台
	2
	
	
	

	2
	加药隔膜计量泵
	型号:GM0240PQ4MNN
电压：380V                   流量：1-50L/h
扬程：10-30m     
隔膜寿命不低于8000小时
泵头材质：PVC
联接方式：插管
	0.37KW
	台
	9
	
	
	

	
	
	型号:GM0400PQ4MNN
电压：380V                   流量：1-50L/h
扬程：10-30m     
隔膜寿命不低于8000小时
泵头材质：PVC
联接方式：插管
	
	台
	1
	
	
	

	3
	旋片真空抽吸泵
	XD-020型
电压：380V
抽气速度：20m³/h
极限真空：2×10²pa
	[bookmark: _GoBack]0.75KW
	台
	4
	
	
	

	4
	潜污泵
	浮球式两相潜污泵
电压：220V
口径：DN50
流量:≥15m³/h
扬程：≥15m
防护等级：IP×8
	1.1KW
	台
	45
	
	
	每台泵配套高压防爆防冻水带30米及相应水带接扣，
水带口径为DN50，材质为高强度涤纶纱与优质PVC全塑合成材质

	
	
	三相切割潜污泵
电压：380V
口径：DN65
流量：≥43m³/h
扬程：≥20m
电机防护等级：IP×8
	3KW
	台
	5
	
	
	每台泵配套高压防爆防冻水带30米及相应水带接扣，
水带口径为DN65，材质为高强度涤纶纱与优质PVC全塑合成材质

	合计（含税）
	人民币大写：                             小写：
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