启东市城市水处理有限公司污水池盖板及护栏采购安装项目市场询价公告
启东市城市水处理有限公司污水池盖板及护栏采购安装项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。
1、 采购需求
详情见附件
二、报价供应商的要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；
2.报价供应商需具有行政管理部门颁发的营业执照。
三、约定事项
1.市场询价表、营业执照等相关材料于2026年 8 月 5 日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市城市水处理有限公司（启东市经济开发区海洪路666号 ），或者将市场询价表等相关材料扫描发送至邮箱：yscgb2022@163.com。联系人：邢飞 ，沈峥嵘，联系电话：18862723018 、0513-83630068。
2.上述采购需求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。
[bookmark: _GoBack]3.报价费用说明：本项目为一次性包干总价合同，需施工单位现场考察踏勘，如有偏差一律不增加费用。施工包括所有本价格包含的一切费用，包括但不限于全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、管道改装费、配合费、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及乙方认为需要的其他费用等。
4.报价供应商的报价文件须提供：有效的营业执照复印件、市场询价表均加盖单位公章。
5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市城市水处理有限公司                                   
       2026年7月31日
1

附件
启东市城市水处理有限公司污水池盖板及护栏采购安装项目市场询价表

	序号
	名称
	部位
	尺寸
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	和平北路泵站
	栏杆
	8.3*2+4.2米
	20.8米
	
	
	维修

	
	
	盖板
	1.11*2.4米（9块）
	24平方米
	
	
	更换

	
	
	
	1.2*1.95米（6块）
	14平方米
	
	
	

	
	
	
	1.6*1.3米
	2.08平方米
	
	
	

	2
	海洪路泵站
	盖板
	1.8*2.95米（2块）
	10.62平方米
	
	
	更换

	
	
	
	1.37*2.95米（2块）
	8.08平方米
	
	
	

	
	
	
	1.22*1.8米（6块）
	13.18平方米
	
	
	

	
	
	
	4.36*2.28米
	9.94平方米
	
	
	

	3
	华石路泵站
	栏杆
	2.2*2+1.45米
	5.85米
	
	
	维修

	
	
	盖板
	1.8*1.3米
	2.34平方米
	
	
	更换

	
	
	
	1.7*1.04米（4块）
	7.08平方米
	
	
	热镀锌盖板保养

	
	
	
	1.04*0.76米
	0.8平方米
	
	
	

	
	
	
	1.04*0.59米
	0.62平方米
	
	
	

	
	
	
	1.04*0.78米
	0.8平方米
	
	
	

	
	
	
	1.04*0.6米
	0.62平方米
	
	
	

	
	
	
	1.0*2.05米（2块）
	4.1平方米
	
	
	

	4
	启秀路泵站
	盖板
	2.0*1.15米（7块）
	16.1平方米
	
	
	热镀锌盖板保养

	
	
	
	0.89*1.15米
	1.02平方米
	
	
	

	
	
	
	1.18*0.58米（4块）
	2.74平方米
	
	
	

	
	
	
	1.2*1.06米
	1.27平方米
	
	
	

	
	
	
	1.4*0.83米（2块）
	2.32平方米
	
	
	

	
	
	
	1.7*1.0米（4块）
	6.8平方米
	
	
	

	
	
	
	2.0*1.17米（2块）
	4.68平方米
	
	
	

	
	
	
	2.32*1.03米（3块）
	7.17平方米
	
	
	

	5
	和平路泵站
	盖板
	1.0*1.15米（2块）
	2.3平方米
	
	
	更换

	
	
	
	2.25*1.7米
	3.83平方米
	
	
	

	
	
	
	2.15*0.63米（12块）
	16.25平方米
	
	
	

	
	
	
	1.25*1.36米（4块）
	6.8平方米
	
	
	

	
	
	
	1.25*1.45米（2块）
	3.63平方米
	
	
	

	
	
	
	1.05*1.45米（2块）
	3.05平方米
	
	
	

	6
	南苑路泵站
	栏杆
	3.2*2+2.0米
	8.4米
	
	
	维修

	
	
	盖板
	0.68*2.17米（12块）
	17.71平方米
	
	
	更换

	
	
	
	1.26*1.35米（4块）
	6.8平方米
	
	
	

	
	
	
	1.67*2.35米
	3.92平方米
	
	
	

	7
	民胜路泵站
	盖板
	1.21*1.37米（3块）
	4.98平方米
	
	
	更换

	
	
	
	1.21*2.45米（5块）
	14.8平方米
	
	
	

	
	
	
	1.21*1.64米（5块）
	9.92平方米
	
	
	

	
	
	
	0.66*1.37米
	0.9平方米
	
	
	

	
	
	
	0.38*1.37米
	0.52平方米
	
	
	

	
	
	
	1.0*1.37米
	1.37平方米
	
	
	

	
	
	
	1.16*1.37米
	1.59平方米
	
	
	

	
	
	
	0.6*2.45米
	1.47平方米
	
	
	

	
	
	
	0.6*1.64米
	0.98平方米
	
	
	

	
	
	
	3.16*1.37米
	4.32平方米
	
	
	

	
	
	
	1.36*1.36米
	1.85平方米
	
	
	

	8
	惠阳路泵站
	栏杆
	1.2*1.2米
	1.44平方米
	
	
	维修门

	
	
	盖板
	1.17*1.77米（6块）
	12.43平方米
	
	
	热镀锌盖板保养

	
	
	
	1.08*1.22米（24块）
	31.62平方米
	
	
	

	
	
	
	1.5*2.5米
	3.75平方米
	
	
	

	
	
	
	2.15*1.21米
	2.60平方米
	
	
	

	9
	世纪大道泵站
	盖板
	2.26*0.56米（4块）
	5.06平方米
	
	
	更换

	
	
	
	2.26*0.43米（2块）
	1.94平方米
	
	
	

	
	
	
	2.36*0.88米（2块）
	4.15平方米
	
	
	

	
	
	
	2.36*0.56米（24块）
	31.7平方米
	
	
	

	
	
	
	1.71*0.56米（13块）
	12.45平方米
	
	
	

	
	
	
	1.32*0.56米（4块）
	2.96平方米
	
	
	

	
	
	
	3.55*2.08米
	7.38平方米
	
	
	

	10
	太平洋泵站
	栏杆
	13*2+3*2米
	32米
	
	
	更换

	
	
	泵站围栏
	30*2+55*2米
	170米
	
	
	增设

	11
	沿江1号
	栏杆
	4.1*2+2.2米
	10.4米
	
	
	维修

	
	
	盖板
	2.0*3.3米
	6.6平方米
	
	
	热镀锌盖板保养

	
	
	
	1.2*2.65米
	3.18平方米
	
	
	

	
	
	
	1.2*1.85米
	2.22平方米
	
	
	

	
	
	
	1.58*2.42米
	3.82平方米
	
	
	

	
	
	
	1.58*1.2米（3块）
	5.7平方米
	
	
	

	
	
	
	2.2*3.2米
	7.0平方米
	
	
	

	
	
	
	3.2*1.68米（3块）
	16.13平方米
	
	
	

	12
	沿江2号
	盖板
	1.56*1.17米（3块）
	1.83平方米
	
	
	热镀锌盖板保养

	
	
	
	1.56*2.4米
	3.74平方米
	
	
	

	
	
	
	2.15*3.15米
	6.77平方米
	
	
	

	
	
	
	3.15*1.68米（3块）
	15.88平方米
	
	
	

	
	
	
	1.8*1.25米
	2.25平方米
	
	
	

	
	
	
	2.25*4米
	9平方米
	
	
	

	
	
	
	2.58*1.17米
	3.02平方米
	
	
	

	
	
	
	1.17*1.8米
	2.11平方米
	
	
	

	13
	滨海1号
	栏杆
	2.3*2+1.5米
	6.1米
	
	
	增设

	
	
	盖板
	1.35*5.55米
	7.5平方米
	
	
	热镀锌盖板保养

	
	
	
	2.07*5.55米
	11.5平方米
	
	
	

	
	
	
	2.9*1.75米（3块）
	15.2平方米
	
	
	

	
	
	
	2.58*1.17米
	3.02平方米
	
	
	

	14
	滨海2号
	栏杆
	2.7*2+1.5米
	6.9米
	
	
	增设

	
	
	盖板
	2.2*6.16米（2块）
	27.1平方米
	
	
	热镀锌盖板保养

	
	
	
	1.4*6.16米
	8.62平方米
	
	
	

	
	
	
	1.63*2.35米
	3.83平方米
	
	
	

	15
	滨海3号
	栏杆
	3*2+1.2米
	7.2米
	
	
	增设

	
	
	盖板
	2.1*1.8米
	3.78平方米
	
	
	热镀锌盖板保养

	
	
	
	5.1*1.4米
	7.14平方米
	
	
	

	
	
	
	5.1*2.1米（2块）
	21.4平方米
	
	
	

	16
	滨海4号
	栏杆
	2.5*2+1.7米
	6.7米
	
	
	增设

	
	
	盖板
	2.15*6米（2块）
	25.8平方米
	
	
	热镀锌盖板保养

	
	
	
	1.5*6米
	9平方米
	
	
	

	
	
	
	1.6*2.06米
	3.3平方米
	
	
	

	17
	滨海5号
	栏杆
	2.3*2+1.1米
	5.7米
	
	
	维修

	18
	滨海6号
	栏杆
	（20+10）*2米
	60米
	
	
	增设

	
	
	盖板
	2.12*2.1米（2块）
	8.9平方米
	
	
	热镀锌盖板保养

	
	
	
	2.1*1.65米
	3.47平方米
	
	
	

	
	
	
	1.1*2.18米（2块）
	4.8平方米
	
	
	

	
	
	
	1.2*2.2米
	2.64平方米
	
	
	

	
	
	
	1.11*2.25米（6块）
	15平方米
	
	
	

	19
	滨海7号
	盖板
	
	62.62平方米
	
	
	热镀锌盖板保养

	20
	滨海8号
	栏杆
	1.37*2+1.9米
	4.64米
	
	
	增设

	
	
	盖板
	1.8*0.77米
	1.39平方米
	
	
	热镀锌盖板保养

	
	
	
	1.65*1.43米
	2.36平方米
	
	
	

	
	
	
	1.37*2.2米（2块）
	6.03平方米
	
	
	

	
	
	
	1.53*1.13米（5块）
	8.64平方米
	
	
	

	21
	滨海9号
	栏杆
	3.95*2+1.53米
	9.43米
	
	
	维修

	22
	吕四泵站
	栏杆
	13*2+6*2米
	38米
	
	
	维修

	
	
	盖板
	12*2米
	24平方米
	
	
	热镀锌盖板保养

	
	
	
	13*6米
	78平方米
	
	
	

	23
	滨海厂
	盖板
	1.27×1.11*2块
	2.82
	
	
	更换

	
	
	
	1.38×1.62
	2.24
	
	
	

	
	
	
	1.06×1.70*2块
	3.60
	
	
	

	
	
	
	1.10×1.01
	1.11
	
	
	

	
	
	
	1.01×0.99
	1
	
	
	

	
	
	
	1.29×1.10*2块
	2.84
	
	
	

	
	
	
	1.05×2.10*24块
	52.92
	
	
	

	
	
	
	1.50×1.65*2块
	4.95
	
	
	

	
	
	
	1.30×1.5*4块
	7.8
	
	
	

	
	
	
	1.52×1.90*4块
	11.55
	
	
	

	
	
	
	1.52×1.10*4块
	6.82
	
	
	

	
	
	
	1.55×1.60*4块
	9.92
	
	
	

	
	
	
	1.07×2.10*8块
	17.976
	
	
	

	
	
	
	1.12×1.60*4块
	7.168
	
	
	

	
	
	
	1.50×0.90
	1.35
	
	
	

	
	
	
	2.30×0.76*2块
	3.496
	
	
	

	
	
	
	1.50×0.95*8块
	11.4
	
	
	

	
	
	
	1×0.60
	0.6
	
	
	

	
	
	
	2.35×1.70*2块
	7.99
	
	
	

	
	
	
	1.3×1.75*4块
	9.1
	
	
	

	
	
	
	1.80×0.85*2块
	3.06
	
	
	

	
	
	
	1.60×2.40
	3.84
	
	
	

	
	
	
	1.60×0.85
	1.36
	
	
	

	
	
	
	1.75×1.10
	1.93
	
	
	

	
	
	
	1.22×2.02*7块
	17.25
	
	
	

	24
	吕四
	盖板
	1.10*0.50*30块
	16.5
	
	
	更换

	25
	王鲍
	盖板
	1.37*0.60*10块
	8.22
	
	
	更换

	
	
	
	1.45*0.60*10块
	8.7
	
	
	

	
	
	
	1.46*0.48*3块
	2.1
	
	
	

	
	
	
	1.08*0.64*2块
	1.38
	
	
	

	
	
	
	1.08*0.54*2块
	1.2
	
	
	

	
	
	
	0.88*0.48*15块
	6.33
	
	
	

	
	
	
	1.08*0.48*10块
	5.18
	
	
	

	
	
	
	1.09*0.60*4块
	2.61
	
	
	

	
	
	
	1.08*0.58*4块
	2.5
	
	
	

	
	
	
	1.08*0.48*6块
	3.11
	
	
	

	26
	合作
	盖板
	1.10*0.70*3块
	2.31
	
	
	更换

	
	
	
	1.45*1.10*1块
	2.54
	
	
	

	27
	南阳
	盖板
	1.00*0.80*4块
	3.2
	
	
	更换

	
	
	
	1.20*0.58*6块
	4.18
	
	
	

	合计（含税）
	人民币大写：                    小写：

	采购安装说明：盖板更换部分全部更换为乙烯基玻璃钢盖板，【材质】：绿色，乙烯基含量符合国标（乙烯基：玻纤：铝粉=1:1:1）【规格】：38*38*（40+5mm+5mm）一体压铸型双面盖板。热镀锌盖板保养部分除锈打磨后重新刷防锈防腐漆二道，十字交叉喷刷镀锌涂料（含锌量大于95%），厚度不小于100μm。超过1.2米盖板增设2个304不锈钢拉手，大面积下方有支架的全部更换为304不锈钢角铁（厚度不小于6mm）支架，单臂集中荷载不小于3000N。围护栏杆采用耐腐蚀抗风性强的材料，高度不小于1.2米，原304不锈钢栏杆破损部分修复。
注：上述技术要求为最低要求，不得负偏离，甲方可委派第三方进行检测，检测达标，检测费用由甲方承担；如检测不达标，检测费用由乙方承担并追究相应违约责任。本项目为一次性包干总价合同，需施工单位现场考察踏勘，如有偏差一律不增加费用。施工包括所有本价格包含的一切费用，包括但不限于全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、管道改装费、配合费、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及乙方认为需要的其他费用等。
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