启东市城市水处理有限公司乡镇污水厂墙体修补项目
市场询价公告
启东市城市水处理有限公司乡镇污水厂墙体修补项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。
1、 采购内容：
	序号
	厂名
	墙体位置
	面积
	备注

	1
	南阳镇水处理厂
	风机房和脱泥机房
	79m2
	外墙面

	
	
	脱泥机房隔壁杂物间
	80m2
	内墙面

	
	
	进水仪表间（一正一侧)
	42m2
	外墙面

	
	
	厂区围墙
	168.4m2
	外墙面

	2
	合作镇水处理厂
	脱泥机房
	22.8m2
	内墙面

	
	
	中控室
	60m2
	内墙面，顶高5m

	
	
	厂区围墙（北侧）
	25m2
	外墙面

	3
	王鲍镇水处理厂
	厂区东侧围墙
	80m2
	外墙面

	
	
	厂区西侧围墙
	20m2
	外墙面

	
	
	二沉池
	96m2
	外墙面，不包括西侧墙面

	
	
	配电间
	4m2
	内墙面

	
	
	脱泥机房
	40m2
	外墙面

	
	
	中控室+加药间屋檐
	20m2
	外墙面

	4
	海复镇水处理厂
	进水仪表间+配电间+门卫室
	80m2
	内墙面

	
	
	临时危废仓库内东墙面
	6m2
	内墙面

	
	
	中控室+加药间+鼓风机房+出水仪表间
	330m2
	外墙面，高6m

	
	
	中水池
	26m2
	外墙面

	
	
	污泥调节池
	30m2
	外墙面

	5
	东海镇水处理厂
	脱泥机房+加药间+鼓风机房
	340m2       
	外墙面，高9m

	
	
	脱泥机房
	36m2
	内墙面

	
	
	中水池
	25m2
	外墙面

	
	
	出水仪表间
	外墙：52m2          内墙62m2
	外墙面+内墙面

	
	
	进水仪表间
	外墙：38m2          内墙56m2
	外墙面+内墙面

	
	
	中控室+配电间
	330m2
	外墙面，高9m

	
	
	中控室
	38m2
	内墙面

	
	
	中间水池
	40m2
	外墙面

	
	
	厂区围墙
	258m2
	外墙面

	合计
	5个厂外墙面
	2157.4m2
	2484.2m2

	
	5个厂内墙面
	326.8m2
	

	注：面积为预估，请结合现场实际情况，对起皮部分进行铲除，后重新进行粉刷。



二、报价供应商的要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；
2.报价供应商需具有行政管理部门颁发的营业执照。
三、约定事项
1.参与报价的供应商需将报价文件于 2026年8月10日 17:00 前，送或快递（以签收时间为准）至启东市城市水处理有限公司预算采购部或发扫描件至邮箱yscgb2022@163.com，联系人：茅毛，沈峥嵘，联系电话：18251333373、051383630068。
2.上述采购需求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。
3.报价费用说明：本项目采用固定单价报价，投标报价包括（但不限于）：报价中的工作量和服务包括响应及完成本项目工作所需的一切费用，包含（但不限于）如成本、管理费、利润、人工、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、通讯和专用工具费用、税费、保险、税费等全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)以及本项目与供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本项目的各项应有的费用。询价文件中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，一次包定,结算时不再另行追加。项目面积规格参数均为预估，建议投标单位进行现场踏勘。
4.报价供应商的报价文件须提供：有效的营业执照复印件、市场询价表均加盖单位公章。
5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市城市水处理有限公司                                   
       2026年8月5日
1

附件
启东市城市水处理有限公司乡镇污水厂墙体修补项目
市场询价表


	序号
	厂名
	墙体位置
	面积
	单价（元）
	[bookmark: _GoBack]总价（元）
	备注

	1
	南阳镇水处理厂
	风机房和脱泥机房
	79m2
	
	
	外墙面

	
	
	脱泥机房隔壁杂物间
	80m2
	
	
	内墙面

	
	
	进水仪表间（一正一侧)
	42m2
	
	
	外墙面

	
	
	厂区围墙
	168.4m2
	
	
	外墙面

	2
	合作镇水处理厂
	脱泥机房
	22.8m2
	
	
	内墙面

	
	
	中控室
	60m2
	
	
	内墙面，顶高5m

	
	
	厂区围墙（北侧）
	25m2
	
	
	外墙面

	3
	王鲍镇水处理厂
	厂区东侧围墙
	80m2
	
	
	外墙面

	
	
	厂区西侧围墙
	20m2
	
	
	外墙面

	
	
	二沉池
	96m2
	
	
	外墙面，不包括西侧墙面

	
	
	配电间
	4m2
	
	
	内墙面

	
	
	脱泥机房
	40m2
	
	
	外墙面

	
	
	中控室+加药间屋檐
	20m2
	
	
	外墙面

	4
	海复镇水处理厂
	进水仪表间+配电间+门卫室
	80m2
	
	
	内墙面

	
	
	临时危废仓库内东墙面
	6m2
	
	
	内墙面

	
	
	中控室+加药间+鼓风机房+出水仪表间
	330m2
	
	
	外墙面，高6m

	
	
	中水池
	26m2
	
	
	外墙面

	
	
	污泥调节池
	30m2
	
	
	外墙面

	5
	东海镇水处理厂
	脱泥机房+加药间+鼓风机房
	340m2       
	
	
	外墙面，高9m

	
	
	脱泥机房
	36m2
	
	
	内墙面

	
	
	中水池
	25m2
	
	
	外墙面

	
	
	出水仪表间
	外墙：52m2          内墙62m2
	
	
	外墙面+内墙面

	
	
	进水仪表间
	外墙：38m2          内墙56m2
	
	
	外墙面+内墙面

	
	
	中控室+配电间
	330m2
	
	
	外墙面，高9m

	
	
	中控室
	38m2
	
	
	内墙面

	
	
	中间水池
	40m2
	
	
	外墙面

	
	
	厂区围墙
	258m2
	
	
	外墙面

	合计
	5个厂外墙面
	2157.4m2
	
	
	2484.2m2

	
	5个厂内墙面
	326.8m2
	
	
	

	合计（含税）
	人民币大写：                            小写：


注：面积为预估，请结合现场实际情况，对起皮部分进行铲除，后重新进行粉刷。


报价单位（盖公章）：
联系人：
联系电话：
时间：

