启东市城市水处理有限公司南阳污水厂中间水池设备改造项目报价表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	潜污泵
	功率为2KW；管径接口为2.5寸；扬程为15米；材质为304不锈钢；供电为220V；
	1台
	
	
	

	2
	不锈钢链条
	单环直径为6mm；承重为400公斤；长度为10米；材质为304不锈钢；


	1根
	
	
	

	3
	热过载继电器
	保护电流范围为4-18A
	3个
	
	
	

	4
	管道
	外径为76mm；长度为30米；材质为PE管
	30米
	
	
	

	5
	电缆线
	型号国标3*2.5mm²RVV护套铜芯软电线
	200米
	
	
	

	6
	工业防爆插座
	塑壳一控三防水五孔
	5个
	
	
	

	7
	插头
	10A三孔插头数量10个；

16A三孔插头数量10个；
	20个
	
	
	

	8
	自锁开关
	电压：AC220
	10个
	
	
	

	9
	防水按钮开关控制盒
	面板一孔数量为5个；面板二孔数量为5个
	10个
	
	
	

	10
	设备安装
	
	1批
	
	
	

	合计（含税）
	人民币大写：                                小写：


                 报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：
