启东市城市水处理有限公司外管网便携式COD及PH检测仪采购项目市场询价表

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	防水型多参数测控终端
	1
	套
	
	
	具有防爆、防水，耐高湿热、高腐蚀环境；支架需采用304不锈钢材质

	2
	Ph传感器

（需与现有PLM-800适配）
	2
	套
	
	
	量程：0-14，温度：-15-100℃；标配电缆长度：10米；支架需采用304不锈钢材质，长度至少6米

	3
	防水型电池盒
	1
	套
	
	
	标称容量：30AH；标称电压：12.8V，充电限压：14.6V；充电电流3A；类型：锂电池；标配充电器；支架需采用304不锈钢材质；防护等级：IP68。（内置于测控终端）

	4
	光谱法COD传感器

（需与现有PLM-800适配）
	2
	套
	
	
	量程：0-1000mg/l，浊度：10-800NTU，精度：COD±5%、浊度±10%，标配电缆长度10米，支架需采用304不锈钢材质，长度至少6米

	5
	安装调试费
	1
	项
	
	
	含人工、设备接电所需全部耗材、仪器调试、终身传输流量。仪器数据需由供应商自行同步至现有网络平台。

	合计（含税）
	人民币大写：                     小写：


报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：
