[bookmark: _GoBack]启东市滨海污水处理有限公司次钠加药桶和乙酸钠加药桶加装申请项目市场询价表

	序号
	内容
	参数
	数量
	
	
	备注

	1
	乙酸钠加药桶
	10吨  材质PE，厚度≥12mm，配磁翻板液位计，法兰开孔位置以现场实际需求为准。
	1
	
	
	加药间

	2
	次氯酸钠加药桶
	5吨  材质PE，厚度≥12mm，配磁翻板液位计，法兰开孔位置以现场实际需求为准。
	1
	
	
	次氯加药间

	3
	管路改造
	管路、阀门等（化工级）
	1
	
	
	

	4
	拆除、修复围堰、基础、引流槽
	水泥、黄沙、砖、橡胶垫等
	1
	
	
	

	5
	移除原有加药桶
	机械费、材料费
	1
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