**启东市城市水处理有限公司变电所预防性试验维修更换设备设施采购项目市场询价公告**

启东市城市水处理有限公司变电所预防性试验维修更换设备设施采购项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 种类型号及参数 | 数量 | 备注(品牌） |
| 启东市城市 水处理有限公司 | 10KV 630A梅花动静触头 （12组24片无磁不锈钢，紫铜镀银） | 6套 | 句容华容、上海远征、上海南华兰陵 |
| 工业除湿机（除湿量240L，面积300平） | 1台 | 百奥、德业、湿美 |
| 工业除湿机（除湿量90L，面积90平） | 1台 | 百奥、德业、湿美 |
| 100A指针式电流表 | 4只 | 正泰、德力西、施耐德 |
| 72\*72三相数码液晶多功能电流表 | 2只 | 浙江恒诺、正泰、安东电子 |
| NST645变压器保护装置 （电压DC220V，交流电流5A） | 1只 | 国电南思、国电南自、国电南瑞 |
| 480-40-7%抗谐波电容器 （含1台配套智能电容控制器） | 10台 | 苏州联高、江苏现代、上海威斯康 |
| 2200\*800\*1000mm低压控制柜(380V,2500A,50HZ,IP30) | 1套 | 厂家定制，含7个抽柜 |
| 630A 12-25-06-E210断路器 | 1套 | 梅兰日兰、施耐德、ABB |
| 启东滨海工业园 污水处理有限公司 | 220V/20AH交、直流屏蓄电池 | 18节 | 天能、龙威、耐普 |
| 启东市吕四 污水处理有限公司 | 10KV高压全绝缘环网柜 （BC-12一进一出带计量，含互感器） | 1套 | 厂家定制 |
| 工业除湿机（除湿量240L，面积300平） | 1台 | 百奥、德业、湿美 |

1. 本项目为固定单价合同。报价包含的一切费用包括（但不限于）全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、管道凿墙槽费、配合费、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供方认为需要的其他费用等。

（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

1. 市场询价表及相关材料于2024年2月1日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市海洪路666号，联系人：顾海英，联系电话：0513-83630068。

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

日期：