**启东市城市水处理公司乡镇污水厂视频监控采购及安装项目**

**市场询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 厂区 | 技术参数 | 数量 | 参考品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 红外夜视高清数字室外枪机 | 南阳：好氧池、进水仪表间 | 清晰度4MP/400万像素；焦距8mm；尾线接口RJ45尾线，DC12V电源备用接口； 支持人形检测；双向语音对讲；强光抑制，红外补光50米；PoE网络供电；IP66防尘防水。 | 2台 | 海康、大华、英飞拓、博世、宇视 |  |  | 1. 此次采购报价中包含拆除旧设备11台   2.设备安装完成需与原平台连接。 |
| 2 | 王鲍：脱泥机房、中控室和进水仪表间 | 3台 |  |  |
| 3 | 东海：高效池、脱泥机房、进水和出水仪表间 | 4台 |  |  |
| 4 | 海复：门口、进水仪表间 | 2台 |  |  |
| 5 | 合作：中间水池、进水仪表间 | 2台 |  |  |
| 6 | 启隆：大门、排放口、中间水池和脱泥机房、进水仪表间 | 5台 |  |  |
| 7 | 移机 | 王鲍：进水口（厕所后） |  | 1台 |  |  |  |  |
| 8 | 东海：加药间 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 合计（含税） | | | 人民币大写： 小写： | | | | | |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：