启东市吕四污水厂次氯酸钠贮罐采购项目报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 贮罐 | 材质：聚乙烯  规格：φ1850mm\*2330mm  设备容积：5m³  壁厚：12mm  颜色：白色 | 个 | 2 | 超峰塑胶、大自然、阿里贝 |  |  | 贮罐一体成型，包含底部出药法兰接口（DN50），顶部排气孔（DN100）带法兰接口、阀门、管道排气口，顶盖（DN700），观察柱法兰接口（DN25），法兰连接处使用螺丝及垫片材质为304不锈钢。  此项目报价费用包含税费、运输费、安装调试费和材料费等。 |
| 2 | 观察柱 | 材质：透明PAC  法兰口径：DN25  测量范围：0-150cm | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 抱箍 | 材质：304不锈钢  直径：φ1850mm  宽度：15cm | 个 | 8 |  |  |  |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | | | |

报价单位：

联系人：

联系电话：

报价时间：