海工园区新兴线一体化泵站与东合线一体化泵站维修项目市场询价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | 泵站名称 | 设备名称 | 设备参数 | 维修项目 | 数量 | 单位 | 维修单价（元） | **维修总价（元）** | **备注** |
| 1 | 东合线一体化泵站 | 潜污泵（舒朋士） | Q=565.2m³/h;H=6m；P=22KW（3台）1#水泵检测：接地2#水泵检测：相间接地3#水泵检测：水泵检测：启动电流大，无法启动 | 轴承（SKF） | 6 | 只 |  |  | 本次报价包含运输费、吊车费、调试费、人工费、临时泵等所有费用 |
| 机械密封（博格曼） | 6 | 只 |  |  |
| 骨架油封 | 3 | 只 |  |  |
| 密封组件 | 3 | 套 |  |  |
| 叶轮修复+动平衡 | 3 | 只 |  |  |
| 电机更换线圏 | 3 | 台 |  |  |
| 2 | 新兴线一体化泵站 | 潜污泵（舒朋士） | Q=453.6m³/h;H=8m；P=22KW（4台）1#水泵检测：接地2#水泵检测：相间短路3#水泵检测：相间短路4#水泵检测：接地 | 轴承（SKF） | 8 | 只 |  |  |
| 机械密封（博格曼） | 8 | 只 |  |  |
| 骨架油封 | 4 | 只 |  |  |
| 密封组件 | 4 | 套 |  |  |
| 叶轮修复+动平衡 | 4 | 只 |  |  |
| 电机更换线圏 | 4 | 台 |  |  |
| 3 | 东合线一体化泵站便道维修 | 原东合线一体化泵站为碎砖与泥土混合便道，现已损坏，需要维修损坏范围：宽约4米，长约30米），用于吊车与货车的进出维修 | 1 | 条 |  |  |
| 合计（含税） | 人民币大写： 小写： |

**报价单位（盖章）：**

**联系人：**

**联系电话：**

**日期：**