**启东市城市水处理有限公司林洋路污水泵站1# 4#潜污泵维修项目市场询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 泵站名称 | 设备名称 | 设备参数 | 维修项目 | 数量 | 单位 | 维修单价（元） | 维修总价（元） | 备注 |
| 1 | 林洋路污水泵站 | 潜污泵（南京南蓝） | Q=1200m³/h;H=15m；P=75KW（2台）1#水泵检测：启动电流大，无法启动，叶轮无法盘动4#水泵检测：启动电流大，无法启动，叶轮无法盘动 | 轴承（SKF） | 2 | 套 |  |  |  |
| 机械密封（博格曼） | 2 | 套 |  |  |
| 骨架油封 | 2 | 套 |  |  |
| 轴 | 2 | 根 |  |  |
| 密封组件 | 2 | 套 |  |  |
| 叶轮修复+动平衡 | 2 | 只 |  |  |
| 电机线圏绝缘烘干 | 2 | 台 |  |  |
| 合计（含税） | 人民币小写： 大写： |

注：包含运输费、吊车费、调试费、人工费、临时泵等所有费用

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

时间：