|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地点 | 种类 | 数量 | 参数 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 启东市城市 水处理有限公司 | 简易压力容器 | 4套 | 容积1立方、工作压力1.0MPa； |  |  | 以上包含所有现场勘察费、旧设备的拆除运输、安装调试费、运输费、卸货搬运费、检测费、税费等。由厂家现场核实后负责安装调试使用，配备符合现有安全标准的304不锈钢压力表和安全阀，并负责2年期的年检事项，提供检测报告。 |
| 3个乡镇污水厂（东海、海复、启隆） | 隔膜式气压罐 | 每个乡镇1套，合计3套 | 调节有效容积150L、口径DN50、工作压力1.0MPa；罐体外侧增加二道防腐防锈漆 |  |  |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | |

**启东市城市水处理有限公司及乡镇污水厂简易压力容器采购安装项目报价表**

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：