**启东市城市水处理有限公司王鲍、合作、海复、南阳、东海乡镇污水厂区亮化项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域** | 规格/类型 | **参数** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 | 污水池、门房、高效混凝沉淀池、二沉池 | 户外LED投射灯 | 200W | 32 |  |  | 防水IP65或以上，户外型 |
| 2 | 值班室、在线监控房、进水仪表间 | 室内LED照明灯 | 50W | 12 |  |  | 护眼 |
| 3 | 配电房、主配电室 | 室内LED照明灯 | 50W | 6 |  |  | 防爆 |
| 4 | 污泥脱水房、风机房、加药房、进水仪表间 | 室内LED照明灯 | 50W | 13 |  |  | 防潮 |
| 5 | 开关 | 单联单控 | / | 67 |  |  |  |
| 6 | 线缆 | rvv电线 | RVV2\*×0.75 | 790 |  |  |  |
| 7 | 污水池 | 户外LED投射灯 | 200W | 6 |  |  | 防水IP65或以上，带立柱。立柱参数：材质为碳钢防腐，安装高度2米（现场根据实际情况有所调整）。 |
| 8 | 在线监控房 | 吸顶灯 | 50W | 2 |  |  | 防潮 |
| 合计（含税） | 人民币大写： 小写： |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：