**启东市城市水处理有限公司瀛东小区雨污改造工程深基坑监测项目询价公告**

各位潜在供应商：

启东市城市水处理公司的启东市城市水处理有限公司瀛东小区雨污改造工程深基坑监测项目即将实施，现就本项目进行前期的询价。

1. **工作内容：**

瀛东小区雨污改造工程泵站深基坑长11米，宽6米，深度4,65米，基坑采用钢板桩加内支撑支护形式。

雨水管释压井深基坑长9米，宽4.5米，深度4.53米，基坑采用钢板桩加内支撑支护形式。

根据设计要求，在基坑开挖及钢板桩拔出期间应做好基坑、支护结构、地面沉降、周边重要建筑物、既有管线、周边环境等变形监测工作。监测方案需通过专家论证。

**二、约定事项**

1.参与报价的供应商需将报价文件于 **2025年 5月 16 日 17:00** 前，直接送达或顺丰邮寄（以签收时间为准）或电子邮箱（盖章扫描件，以邮件收到时间为准，电子报价单请勿加密）。地址为：**启东市经济开发区海洪路666号**，联系人：**陈松南**、**顾海英**，联系电话：**18862819945** 、**051383630068 ，**电子邮箱：**[yscgb2022@163.com](mailto:yscgb2022@163.com) 。**

**2.**报价费用说明：本项目采用固定总报价。投标人的投标总价应当包括完成该项工作所需的一切费用，报价中的工作量和服务包括响应及完成本项目工作所需的一切费用，包含（但不限于）如安全排查的成本、管理费、利润、人工、通讯和专用工具费用、现场调查勘测、数据采集、交通差旅费、税费、运输、 保险、检测验收（含复检费）、技术评审、专家评审费、售后服务、报告编制费用及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及本项目与供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本项目的各项应有的费用。服务费在合同实施期间不作调整。

3.本项目付款方式：服务费在该项目技术服务完成，并递交相应的技术服务成果报告并经相关单位确认后一次性付清，乙方应于每次付款前提供正式的发票，逾期提供发票的，甲方付款期限相应顺延。

4.服务地点：启东市瀛东小区

**三、供应商的资格要求**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、供应商具备行政管理部门颁发的有效法人营业执照。

3、本项目不接受任何形式的联合体报价。

4、资质类别及等级：工程勘察综合资质或工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质

**四、本项目控制价**：30000元

附件：报价表

启东市城市水处理有限公司

2025年5月 13 日

**启东市城市水处理有限公司瀛东小区雨污改造工程深基坑监测项目报价表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标总价 | 备注 |
| 启东市城市水处理有限公司瀛东小区雨污改造工程深基坑监测项目 | 大写  （小写：￥ 元） |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：