**启东市城市水处理有限公司东海镇水处理厂污泥堆场扩建项目报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **改造项目参数** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 原堆场墙体敲除 | / |  |  |
| 2 | 新建堆场（包含PVC挡板及墙体加固设施） | ①新建墙体8.6平方米（含粉刷），两面墙，高度为1.2m； |  |  |
| ②铁花纹板及镀锌方管加固3平方米； |  |  |
| ③混凝土浇筑10平方米（厚度10cm）。 |  |  |
| 备注：1. 以上费用包括(但不限于)全部货物及辅材的提供、产品制造、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、 焊接、人工、检验、包装、墙面开凿、运输保险费、安装、调试、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供方认为需要的其他费用等。为确保生产，需1天内完成该项改造。
 |
| 合计（含税） | 人民币大写： 小写： |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：