启东市城市水处理有限公司东元分公司二沉池进水渠改造项目市场询价表
1、 项目概况
东元厂对二沉池进水渠进行改造，增加挡板改变进水流向。
施工单位应结合二沉池进水渠道布置形式考虑挡板固定位置及固定方式。考虑到水流张力，挡板应有额外的加固措施确保其不变形、不折弯。
材料采用1.5mm厚304不锈钢板，高度90cm，长度约30m。所有辅料如膨胀螺栓、支撑杆等等均需采用304不锈钢。
2、 约定事项
1.参与报价的供应商需将报价文件于 2026年 7 月 9 日 17:00 前，直接送达或顺丰邮寄（以签收时间为准）或电子邮箱（盖章扫描件，以邮件收到时间为准）。地址为：启东市经济开发区海洪路666号，联系人：芮若愚、沈峥嵘，联系电话：18662939868 、051383630068 ，电子邮箱：yscgb2022@163.com 。电子邮件报价单请勿加密，邮件主题注明”项目名称＋单位名称“。此报价包含的一切费用包括（但不限于）全部货物及辅材的提供、产品制造、材料、旧设备的拆除、辅材及产品运输、装卸、搬运、保管、 焊接、吊车、人工、检验、包装、墙面开凿、运输保险费、安装、验收费、利润、税金、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供方认为需要的其他费用等。询价文件中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，一次包定,结算时不再另行追加。
2.服务地点：启东市城市水处理有限公司东元分公司
3.报价供应商的报价文件须提供：有效的营业执照复印件、报价表均加盖单位公章。
4.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市城市水处理有限公司                                   
 2026年7 月 6 日
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