启东市城市水处理有限公司南阳污水厂氧化沟增装集气罩项目市场询价公告
启东市城市水处理有限公司南阳污水厂氧化沟增装集气罩项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。
1、 采购内容

	序号
	名称
	规格尺寸
	单位
	数量
	备注

	1
	厌氧及缺氧区域集气罩
	长14.3m*宽6.85m
	m²
	98
	材质及参数要求：
双拱型玻璃盖板，长15m，宽2m，
真空导流工艺制作，本体厚度5mm，法兰边厚度10mm

	2
	好氧区域集气罩
	长14.3m*宽6m
	m²
	86
	

	3
	配套辅材
	/
	项
	1
	包含螺丝等相应安装配件及管材

	4
	安装费
	/
	项
	1
	


二、报价供应商的要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；
2.报价供应商需具有行政管理部门颁发的营业执照。
三、约定事项
1.参与报价的供应商需将报价文件于 2026年7月24日 17:00 前，送或快递（以签收时间为准）至启东市城市水处理有限公司预算采购部或发扫描件至邮箱yscgb2022@163.com，联系人：陈磊磊、沈峥嵘，联系电话：18862811823、051383630068。
2.上述采购需求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。
3.报价费用说明：此报价包含的一切费用包括（但不限于）全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、管道凿墙槽费、配合费、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供方认为需要的其他费用等。询价文件中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，一次包定,结算时不再另行追加。
4.报价供应商的报价文件须提供：有效的营业执照复印件、市场询价表均加盖单位公章。
5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。
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附件
启东市城市水处理有限公司南阳污水厂氧化沟增装集气罩
项目市场询价表
	序号
	名称
	规格尺寸
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	厌氧及缺氧区域集气罩
	长14.3m*宽6.85m
	m²
	98
	
	
	材质及参数要求：
双拱型玻璃盖板，长15m，宽2m，
真空导流工艺制作，本体厚度5mm，法兰边厚度10mm

	2
	好氧区域集气罩
	长14.3m*宽6m
	m²
	86
	
	
	

	3
	配套辅材
	/
	项
	1
	
	
	包含螺丝等相应安装配件及管材

	4
	安装费
	/
	项
	1
	
	
	

	合计（含税）
	人民币大写：                                       小写：
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