启东市城市水处理有限公司三期厌氧区浮筒搅拌器采购项目市场询价公告
启东市城市水处理有限公司三期厌氧区浮筒搅拌器采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。
1、 采购内容：
	设备名称
	参数要求
	数量

	浮筒搅拌器及配套主机
	①功率：5.5kw；叶轮直径：1800mm；转速：42r/min
②叶轮材质：聚氨酯；支架材质：304不锈钢；浮筒材质：玻璃钢
③防护等级：IP68；绝缘等级：F级
④电缆线长度：设备主体至池边控制柜（约20米以现场实际需求为准）
⑤附件：固定绳索（材质304）
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二、报价供应商的要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；
2.报价供应商需具有行政管理部门颁发的营业执照。
三、约定事项
1.参与报价的供应商需将报价文件于 2026年8月6日 17:00 前，送或快递（以签收时间为准）至启东市城市水处理有限公司预算采购部或发扫描件至邮箱yscgb2022@163.com，联系人：沈人扬，沈峥嵘，联系电话：18862814348、051383630068。
2.上述采购需求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。
3.报价费用说明：本项目采用固定总价报价，投标报价包括（但不限于）：为完成合同范围内全部货物采购、运输、安装、调试等总费用，以及为完成上述内容所必须的临时项目、人工、材料设备、机械、施工、材料检测、配合作业、售后服务、保险、规费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。在安装、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。报价时一次包定,不再另行追加。
4.报价供应商的报价文件须提供：有效的营业执照复印件、市场询价表均加盖单位公章。
5.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市城市水处理有限公司                                   
       2026年8月3日
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附件
启东市城市水处理有限公司三期厌氧区浮筒搅拌器采购项目市场询价表


	设备名称
	参数要求
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	浮筒搅拌器及配套主机
	①功率：5.5kw；叶轮直径：1800mm；转速：42r/min
②叶轮材质：聚氨酯；支架材质：304不锈钢；浮筒材质：玻璃钢
③防护等级：IP68；绝缘等级：F级
④电缆线长度：设备主体至池边控制柜（约20米以现场实际需求为准）
⑤附件：固定绳索（材质304）
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	合计（含税）
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报价单位（盖公章）：
联系人：
联系电话：
时间：

