启东市城市水处理有限公司启隆镇水处理厂2026-2027年度第三方运维项目市场询价公告
启东市城市水处理有限公司启隆镇水处理厂2026-2027年度第三方运维项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。
一、服务内容：
（1）完成对项目运营设施的交接核收和运营移交工作。
（2）负责承担对所接收项目日常运营管理事项：主要包括污水
处理厂区（简称厂区）红线范围内的污水处理设施、在线监测仪表、
进出水污水管线部分和项目所需供电、供水、药剂等配套设施的运行管理和日常巡检、维护工作，并负责管理南通市城镇污水处理监管平台及其他相关平台数据的上报，及时按省住建厅台账规范要求记录台账并按要求上报，完成日、周、月、年工作总结，并及时向环保等政府相关部门上报出水水质及污染物减排情况数据。确保相关污水排
放、处理指标达到国家相关标准。
（3）负责对污水处理厂厂区内建筑物、道路等物业设施的日常维护修缮和卫生保洁服务。
（4）按照项目委托运营合同的约定，服从甲方对日常运维、安全生产事项的监管和考核，运营方需在每星期一向甲方出具一份上星期水质检测记录台账，具体为 COD、氨氮、总磷、总氮、PH、粪大肠菌群、BOD、SS，对违反运维要求的需接受采购方合理、正当的经济处罚。
（5）在确定的委托运营管理年限届满时，须按照本项目委托运营服务合同的要求，将设施完好无缺地移交给甲方。
（6）运维人员不少于3人（含中控、化验、维修人员等）。
二、约定事项：
1、服务要求：
（1）确保出水水质达到一级A排放标准。
（2）厂区内必须确保24小时有人在岗值守，不得脱离岗位。
（3）设备包括搅拌器、推流器、计量泵等发生故障时应及时处理，不得影响生产运行，相关维修费用由乙方负责。
（4）厂内所有在线仪器仪表及时做好日常维护工作，确保各仪表药剂及时补充以及废液按规定处理。进出水在线仪表故障，应及时安排通过自主验收的备机（备机的校准报告由中标方委托具有资质的第三方出具）。自主验收费用包含在报价中，招标人无需另外支付。
（5）要求日常台账记录、厂区卫生整洁、各类数据汇总等工作。
（6）定期参加招标人组织的工作会议。
（7）在无进水水质超标且设施设备完好的情况下，进水液位应控制在2.5米以下。乙方应做到污水应收尽收，确保日处理水量不少
于400吨。
2、服务周期：自合同签订之日起一年。
3、报价费用说明：报价中含完成全部服务所发生的费用及相应的税金，包括（但不限于）下列：污泥处理费、危废处理费、现场调查费、数据采集费、现场环境的维护、试剂、药剂的提供、进出水仪表的运维、配置及更换、易损件的提供、零配件的提供、备机的提供、跟踪设备费、交通差旅费、检测费、人员费、保险费、风险费以及应由成交供应商支付的税金等一切费用。服务费总价在合同实施期间不作调整。
4、供应商资格要求：
（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（2）报价单位必须具有有效的营业执照；
（3）报价单位具有中国环境服务认证证书，服务项目为水污染源在线监测系统运营服务资质（化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、流量计）；
[bookmark: _GoBack]（4）报价单位未被“信用中国”网站列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供网页截图加盖投标单位公章);
（5）本次招标不接受联合体形式报价。
5、参与报价的单位需将供应商资格要求所需的材料（加盖报价单位公章）及市场询价报价表（附件1）于2026年9月3日17:00前，送或寄（以邮戳为准）或者电子邮yscgb2022@163.com（以邮件收到时间为准,电子邮件请勿加密，邮件主题注明“项目名称＋单位名称”）。送或寄的地址为：启东市经济开发区海洪路666号启东市城市水处理有限公司，联系人：施赛玲、黄林昀，联系电话：18912228772、0513-83630068。
6、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将列入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。


启东市城市水处理有限公司
2026年8月31日
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