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	序号
	修理明细
	型号规格
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	一期回流管大小头制作
	DN400转DN200钢制偏心大小头，高度50cm，厚度10mm，小头端配焊DN200法兰
	3套
	
	
	配套紧固件、垫片（偏心距离需下池测量）

	2
	原池内大小头切割及新大小头焊接
	含池内抽水、清淤等
	3个
	
	
	

	3
	板房维修
	6米X3米板房底部角铁焊接加固
	1项
	
	
	角铁尺寸：50*50*5长6米

	合计（含税）
	人民币大写：            小写：



报价单位（公章）：
联系人：
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时间：

